**Инструкция по заполнению бланка заказа оконных москитных сеток.**

Бланк следует заполнить следующим образом:

В поле **Номер заказа / Компания** впишите название своей компании и порядковый номер заказа за данный год, например, MOSKITO 2/2014.

В поле **Цвет рамки сетки RAL**  введите желаемый цвет рамки, например, белая, шоколад, орех, либо обозначение RAL 9016, 8017, 8028 и т.д.

В полях **шир и выс** укажите размер дверной рамы в миллиметрах, например, шир.: 456, выс:. 1234.

Затем в столбце **Кол-во**  укажите, сколько штук данного размера должно быть изготовлено.

В поле **Цвет сетки**  впишите один из вариантов, в зависимости от того, какого цвета сетка должен быть в противомоскитке. Доступные варианты: пепельная сетка - впишите **POP**, черная сетка - **CZAR**, алюминиевая - **ALU**, стальная - **STAL.**

В поле **Профиль ПВХ / Дерево** впишите тип оконного профиля или название оконной системы, если оно известно, например: Veka Perfectline, дерево STOLBUD. В этом поле также можно поместить дополнительную информацию, например, о применении дополнительного щеточного уплотнения или подвижной стойке. Если москитная сетка заказывается к деревянному окну, полезно также указать метод замера, был ли он сделан в свету проема, или измерение было выполнено до капельника.

В поле **Фальц**  следует указать в миллиметрах толщину самого фальца или вместе с прокладкой. Эти данные необходимы для выбора правильного размера фиксатора для противомоскитной сетки.

Поля, обозначенные Ø, **не заполняются.**

В поле **Исполнение** впишите Standard PCV, Standard 45, Exclusive PCV, Exclusive 45, Uniwersalny (Универсальный) PCV, Uniwersalny 45, в зависимости от того, какой профиль и тип уголка следует использовать для производства противомоскитной сетки.

**Файл сохраните в формате Excel. Отправьте по адресу produkcja@moskitosystem.com.pl**