**Инструкция по заполнению бланка заказа дверных москитных сеток.**

Бланк следует заполнить следующим образом:

В поле **Номер заказа / Компания** впишите название своей компании и порядковый номер заказа за данный год, например, MOSKITO 2/2014.

Затем в столбце **Кол-во**  укажите, сколько штук данного размера должно быть изготовлено.

В поле **Цвет рамки сетки RAL**  введите желаемый цвет рамки, например, белая, шоколад, орех, либо обозначение RAL 9016, 8017, 8028 и т.д. Если цвет дверной рамы должен быть с древесной текстурой, следует добавить обозначение STR, например, 8003 STR, 8028 STR, или написать Орех STR, Золотой дуб STR, Красное дерево STR, или Winchester STR.

В полях **Ширина мм и Высота мм** укажите размер дверной рамы в миллиметрах, например, Шир.: 980 выс.: 2198. Если данный размер является размером в свету, эта информация должна быть отражена в столбце **ПРИМЕЧАНИЯ**.

В этом поле также можно поместить дополнительную информацию, например, о применении дополнительного щеточного уплотнения или подвижной стойке, использовании потайного магнита либо дополнительного наружного магнита, типе ручек.

В поле **Цвет сетки**  впишите один из вариантов, в зависимости от того, какого цвета сетка должен быть в противомоскитке. Доступные варианты: пепельная сетка - впишите **POP**, черная сетка - **CZAR**, алюминиевая - **ALU**, стальная - **STAL.**

В поле **Высота поперечины до оси** укажите высоту поперечины, если она предусмотрена в двери. Высота указывается от низа до оси поперечины. Если замер был выполнен от верха, допишите, например: 1340 от верха.

**Направление открывания снаружи** - в этом поле укажите, с какой стороны должны располагаться петли на москитной сетке, если смотреть со стороны террасы, балкона: с ЛЕВОЙ или с ПРАВОЙ.

**Файл сохраните в формате Excel. Отправьте по адресу produkcja@moskitosystem.com.pl**